**КОЛИЧЕСТВО, ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:**

**ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРИ БОЛНИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ДПБ”СВ. ИВАН РИЛСКИ” – ГР. НОВИ ИСКЪР**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№по ред** | **Наименование на обекти, видовете работи и дейности** | **Ед. мярка** | **Количество** | **Ед. цена.****/лв./** | **Стойност на СМР****/лв./** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **ОБЕКТ: ЦЕНТРАЛЕН БОЛНИЧЕН БЛОК /МЪЖКО, ЖЕНСКО ОТДЕЛЕНИЯ/** |  |  |  |  |
| **А.** | **ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ** |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж метални решетки на прозорци. | кв.м. | 311.88 |  |  |
| 2. | Демонтаж външни тела климатици, сателитна антена и др. | бр. | 12.00 |  |  |
| 3. | Демонтаж водосточни тръби по фасада. | м. | 6.00 |  |  |
| 4. | Пренос на ръка метални решетки до 20 м. | т. | 1.00 |  |  |
| 5. | Натоварване метални решетки | т. | 1.00 |  |  |
| 6. | Извозване на метални решетки до 30 км. |  | 1.00 |  |  |
|  | **ОБЩО ПО Т. А.** |  |  |  |  |
| **Б.** | **ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ** |  |  |  |  |
| 1. | Подмяна/изкърпване / на дървена обшивка по стрехи , вкл. и боядисване | кв.м. | 59.00 |  |  |
| 2. | Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтажа на топлоизолационна система по фасади/ вкл. страници по дограма/. | кв.м. | 1073.27 |  |  |
| 3. | Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип експандиран пенополистирол/EPS/, d=10 см. и с коефициент на топлопроводност **λ=0.034W/Mk /** вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи/ върху външни стени, страници и други вертикални бетонови елементи. | кв.м. | 973.27 |  |  |
| 4. | Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип експандиран пенополистирол/EPS/, постраници на прозорци със следните параметри d=2 см. и с коефициент на топлопроводност **λ=0.030W/Mk /** вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи/ върху външни стени, страници и други вертикални бетонови елементи. | кв.м. | 100.00 |  |  |
| 5. | Полагане на цветна силиконова мазилка | кв.м. | 1073.27 |  |  |
| 6. | Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле. Носещо високоетажно с междинни временни укрепвания към фасадите. | кв.м. | 1359.00 |  |  |
| 7. | Изкърпване вароциментова мазилка по фасади, парапети и дъна на тераси/вкл. очукване и консолидация на основата/. | кв.м. | 280.00 |  |  |
| 8. | Полагане на дълбоко проникващ грунд преди шпакловка с мрежа на козирки, страници, парапети и други елементи без топлоизолация. | кв.м. | 95.00 |  |  |
| 9. | Шпакловка с мрежа на козирки, страници, парапети и др. елементи без топлоизолация. | кв.м. | 95.00 |  |  |
| 10. | Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка/съгласно цветен проект/ на козирки, страници и други без топлоизолация, включително грундиране. | кв.м. | 95.00 |  |  |
|  | **ОБЩО ПО Т. Б.** |  |  |  |  |
| **В.** | **ТОПЛОИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВ** |  |  |  |  |
| 1. | Доставка и полагане на топлинна изолация от XPS, d=10 см. е с коф. на топлопроводност **λ≤0.030W/Mk** за покрив. | кв.м. | 112.00 |  |  |
| 2. | Демонтаж на гранитогрес, полагане на изравнителна циментова замазка, хидроизолация и нов гранитогрес за покрив котелно. | кв.м. | 87.15 |  |  |
| 3. | Полагане на циментова замазка и хидроизолация за покрив. | кв.м. | 24.85 |  |  |
| 4. | Доставка и полагане на топлинна изолация от минерална вата d=12 см. и с коеф. на топлопроводимост **λ≤0.037W/Mk** за покрив, положена по пода на подпокривнотопространство. | кв.м. | 731.40 |  |  |
|  | **ОБЩО ПО Т.В** |  |  |  |  |
| **Г.** | **ПОДМЯНА НА ДОГРАМА** |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж на съществуваща стара дограма | кв.м. | 242.23 |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет , с едно ниско емисионно стъкло, с коеф. на топлопреминаване <**1.40W/m2К ,** петкамерна – по спецификация.Комарници на отваряема част и подпрозоречен плот. | кв.м. | 242.23 |  |  |
|  | **ОБЩО ПО Т. Г** |  |  |  |  |
| **Д.** | **ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИ СТЕНИ** |  |  |  |  |
| 1. | Доставка и монтаж на топлоизолационен материал ХПС върху цокъла на сградата, с d =10 см.и коф. на топлопроводност **λ≤0.030W/Mk**, цветна силикатна мазилка. | кв.м. | 266.40 |  |  |
| 2. | Обръщане | кв.м. | 30.00 |  |  |
|  | **ОБЩО ПО Т. Д** |  |  |  |  |
| **Е.**  | **ЗАВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ** |  |  |  |  |
| 1. | Доставка и монтаж на метални решетки за прозорци, вкл. боядисване – по спецификация | кв.м. | 280.00 |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на водосточни тръби по фасада. | м. | 100.00 |  |  |
| 3.  | Монтаж на външни тела климатици, сателитна антена и др.  | бр. | 12.00 |  |  |
| 4. | Почиствана строителна площадка- натоварване и извозване на строителни отпадъци до 30 км. , вкл. такса разтоварище. | курс | 3.00 |  |  |
|  | **ОБЩО ПО Т. Е** |  |  |  |  |
|  | **ОБЩИ РАЗХОДИ ЗА СМР ЗА СГРАДА:”ЦЕНТРАЛЕН БОЛНИЧЕН БЛОК”** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ОБЕКТ: МЪЖКО ГЕРИАТРИЧНО ПСИХИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ** |  |  |  |  |
| **А.**  | **ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ** |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж метални решетки от прозорци. | кв.м. | 46.00 |  |  |
| 2. | Натоварване и извозване метални решетки до 30 км.  | т. | 0.5 |  |  |
| 3.  | Демонтаж външни тела климатици, сателитна антена и др. | бр. | 3.00 |  |  |
|  | **ОБЩО ПО Т.А** |  |  |  |  |
| **Б.** | **ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ** |  |  |  |  |
| 1. | Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтажа на топлоизолационна система по фасади/ вкл. страници по дограма/. | кв.м. | 349.76 |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип експандиран пенополистирол/EPS/, d=10 см. и с коефициент на топлопроводност **λ=0.034W/Mk /** вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи/ върху външни стени, страници и други вертикални бетонови елементи. | кв.м. | 314.76 |  |  |
| 3. | Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип експандиран пенополистирол/EPS/, постраници на прозорци със следните параметри d=2 см. и с коефициент на топлопроводност **λ=0.030W/Mk /** вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи/ върху външни стени, страници и други вертикални бетонови елементи. | кв.м. | 35.00 |  |  |
| 4. | Полагане на цветна силиконова мазилка | кв.м. | 349.76 |  |  |
| 5. | Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле. Носещо високоетажно с междинни временни укрепвания към фасадите.  | кв.м. | 360.85 |  |  |
| 6. | Изкърпване вароциментова мазилка по фасади, парапети и дъна на тераси/вкл. очукване и консолидация на основата/.  | кв.м. | 80.00 |  |  |
| 7. | Полагане на дълбоко проникващ грунд преди шпакловка с мрежа на козирки, страници, парапети и други елементи без топлоизолация. | кв.м. | 50.00 |  |  |
| 8. | Шпакловка с мрежа на козирки, страници, парапети и др. елементи без топлоизолация. | кв.м. | 50.00 |  |  |
| 9. | Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка/съгласно цветен проект/ на козирки, страници и други без топлоизолация, включително грундиране. | кв.м. | 50.00 |  |  |
|  | **ОБЩО ПО Т. Б** |  |  |  |  |
| **В.** | **ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВ** |  |  |  |  |
| **1.** | Доставка и полагане на топлинна изолация от минерална вата d=12 см. и с коф. на топлопроводност  **λ≤0.037W/Mk**за покрив Тип 1, положена по пода на подпокривното пространство. | кв.м. | 312.76 |  |  |
| **2.** | Външна топлоизолация с експандиран пенополистирол /EPS/ с дебелина 100 мм. и коефициент на топлопроводност не по-висок от λ=0.034W/Mk по прилежащите стени на подпокривното пространство | кв.м. | 39.97 |  |  |
| 3. | Доставка и полагане на топлинна изолация от минерална вата d=12 см. и с коеф. на топлопроводност λ≤ 0.037W/Mk за покрив Тип 1 положена по пода на подпокривното пространство | кв.м. | 43.83 |  |  |
| 4. | Доставка и полагане на топлоизолационен термопанел с дебелина d=10 см. и с коеф. на топлопроводност λ≤ 0.027W/Mk , за покрив Тип 3 от вътрешната страна. | кв.м. | 4.41 |  |  |
|  | **ОБЩО ПО Т. В** |  |  |  |  |
| **Г.** | **ПОДМЯНА НА ДОГРАМА** |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж на съществуваща стара дограма | кв.м. | 32.97 |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет , с едно ниско емисионно стъкло, с коеф. на топлопреминаване <**1.40W/m2К ,** петкамерна – по спецификация.Комарници на отваряема част и подпрозоречен плот. | кв.м. | 32.97 |  |  |
|  | **ОБЩО ПО Т. Г** |  |  |  |  |
| **Д.** | **ЗАБЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ** |  |  |  |  |
| 1. | Доставка и монтаж на метални решетки за прозорци – по спецификация, вкл. боядисване . | кв.м. | 46.00 |  |  |
| 2.  | Монтаж на външни тела климатици, сателитна антена и др.  | бр. | 3.00 |  |  |
| 3. | Почистване строителна площадка- натоварване и извозване на строителни отпадъци до 30 км. , вкл. такса разтоварище. | курс | 2.00 |  |  |
|  | **ОБЩО ПО Т. Д** |  |  |  |  |
|  | **ОБЩИ РАЗХОДИ ЗА СМР НА СГРАДА”МЪЖКО ГЕРИАТРИЧНО ПСИХИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ”** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Непредвидени разходи до 5%** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ОБЩА СУМА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1** |  |  |  |  |

**Заб**. 1.Количествата и видовете работи са описани и изчислени на база проект „Обследване за енергийна ефективност”. При изпълнение на СМР те могат да се уточняват, коригират и допълват.

2. Стойностите са без ДДС.

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:**

**РЕМОНТ НА ВЪТРЕШНИ ПОМЕЩЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА ПРИ ДПБ”СВ. ИВАН РИЛСКИ” – НОВИ ИСКЪР**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№по ред** | **Наименование на видовете работи** | **Ед. мярка** | **Количество** | **Ед. цена.****/лв./** | **Стойност на СМР****/лв./** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **А.** | **І - ЕТАЖ** |  |  |  |  |
| 1. | Почистване , стъргане на стени и тавани от стара мазилка и боя | кв.м. | 195 |  |  |
| 2. | Частична шпакловка по стени и тавани  | кв.м. | 195 |  |  |
| 3. | Полагане на дълбоко проникващ грунд по стени и тавани. | кв.м. | 225 |  |  |
| 4. | Вътрешна латексова боя по стени и тавани | кв.м  | 225 |  |  |
| 5. | Демонтаж врати дървени | кв.м. | 14 |  |  |
| 6. | Доставка и монтаж на врати с АЛ профил -5 бр. | кв.м. | 10 |  |  |
| 7. | Демонтаж на прозорци -4 бр. | кв.м. | 10 |  |  |
| 8. | Доставка и монтаж на прозорци ПВЦ профил | кв.м. | 10 |  |  |
| 9. | Демонтаж ламиниран паркет . | кв.м. | 16 |  |  |
| 10. | Доставка и монтаж на ламиниран паркет | кв.м. | 75 |  |  |
| 11.  | Доставка и монтаж на нови осветителни тела | бр. | 6 |  |  |
| 12. | Доставка и полагане на фаянсова облицовка | кв.м. | 15 |  |  |
| 13. | Доставка и полагане настилка от теракот | кв.м. | 25 |  |  |
|  | **ОБЩО ПО Т. А.** |  |  |  |  |
| **Б.** | **ІІ – ЕТАЖ** |  |  |  |  |
| 1. | Почистване , стъргане на стени и тавани от стара мазилка и боя | кв.м. | 151 |  |  |
| 2. | Частична шпакловка по стени и тавани  | кв.м. | 70 |  |  |
| 3. | Полагане на дълбоко проникващ грунд по стени и тавани. | кв.м. | 151 |  |  |
| 4. | Вътрешна латексова боя по стени и тавани | кв.м  | 151 |  |  |
| 5. | Демонтаж врати дървени | кв.м. | 8 |  |  |
| 6. | Доставка и монтаж на врати с АЛ профил -4 бр. | кв.м. | 8 |  |  |
| 7. | Демонтаж на прозорци -4 бр. | кв.м. | 10 |  |  |
| 8. | Доставка и монтаж на прозорци ПВЦ профил | кв.м. | 10 |  |  |
| 9. | Демонтаж ламиниран паркет . | кв.м. | 65 |  |  |
| 10. | Доставка и монтаж на ламиниран паркет | кв.м. | 115 |  |  |
| 11.  | Доставка и монтаж на нови осветителни тела | бр. | 8 |  |  |
| 12. | Вътрешна латексова боя по стени и тавани | кв.м. | 27.50 |  |  |
| 13. | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропилен ф 15 | м. | 6.00 |  |  |
| 14. | Доставка и полагане настилка от теракот | кв.м. | 8.50 |  |  |
| 15. | Доставка и полагане на фаянсова облицовка | кв.м. | 6.00 |  |  |
| 16. | Доставка и монтаж моноблок  | бр. | 1.00 |  |  |
|  | **ОБЩО ПО Т. Б.** |  |  |  |  |
|  | **ОБЩО ЗА СМР:** |  |  |  |  |
|  | **Непредвидени разходи 5%** |  |  |  |  |
|  | **ОБЩО ЗА ОБЕКТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2** |  |  |  |  |

**Заб**. 1.Количествата и видовете работи са описани и изчислени на база предоставени предварителни документи. При изпълнение на СМР те могат да се уточняват, коригират и допълват.

2. Стойностите са без ДДС.